ETAGE 1

Plage d’adresse : 192.168.1.1 jusqu’à 192.168.1.72

Masque de sous réseaux : 255.255.255.128 (/25)

Etage 15

Plage d’adresse : 192.168.2.1 jusqu’à 192.168.2.67

Masque de sous réseaux : 255.255.255.192 (/26)

Etage 3

Plage d’adresse : 192.168.3.1 jusqu’à 192.168.3.49

Masque de sous réseaux : 255.255.255.192 (/26)

Etage 16

Plage d’adresse : 192.168.4.1 jusqu’à 192.168.4.7

Masque de sous réseaux : 255.255.255.248 (/29)

REZ DE CHAUSSEZ

Plage d’adresse : 192.168.5.1 jusqu’à 192.168.5.5

Masque de sous réseaux : 255.255.255.252 (/30)