ETAGE 1

Plage d’adresse : 192.168.1.1 jusqu’à 192.168.1.72

Masque de sous réseaux : 255.255.255.128 (/25)

Etage 15

Plage d’adresse : 192.168.2.1 jusqu’à 192.168.2.67

Masque de sous réseaux : 255.255.255.192 (/26)

Etage 3

Plage d’adresse : 192.168.3.1 jusqu’à 192.168.3.49

Masque de sous réseaux : 255.255.255.192 (/26)

Etage 16

Plage d’adresse : 192.168.4.1 jusqu’à 192.168.4.7

Masque de sous réseaux : 255.255.255.248 (/29)

REZ DE CHAUSSEZ

Plage d’adresse : 192.168.5.1 jusqu’à 192.168.5.5

Masque de sous réseaux : 255.255.255.252 (/30)

0000 1000

@Réseau : 192.168.0.0

@B 192.168.0.8

Masque : /28 255.255.255.240

@R 192.168.1.0

@B 192.168.1.128

M /24 [255.255.255.0](mailto:255.255.255.0@R)

@R 192.168.2.0

B 192.168.2.64

Masque /25 255.255.255.128

1111 1111 1111 1111 1111 1111 0100 0000