**POOL DHCP**

**Pool pour VLAN 10 (PCs) :**

Adresse réseau : 192.168.1.0

Masque de sous-réseau : 255.255.255.0 (/24)

Plage DHCP : 192.168.1.1 à 192.168.1.71

Passerelle par défaut : 192.168.1.254

**Pool pour VLAN 20 (Serveurs) :**

Adresse réseau : 192.168.2.0

Masque de sous-réseau : 255.255.255.0 (/24)

Plage DHCP : 192.168.2.1 à 192.168.2.8

Passerelle par défaut : 192.168.2.254

**Pool pour VLAN 30 (Salle de présentation 2ème et 3ème étage) :**

Adresse réseau : 192.168.3.0

Masque de sous-réseau : 255.255.255.0 (/24)

Plage DHCP : 192.168.3.1 à 192.168.3.18

Passerelle par défaut : 192.168.3.254

**Pool pour VLAN 40 (Périphériques PRT et PJT) :**

Adresse réseau : 192.168.4.0

Masque de sous-réseau : 255.255.255.0 (/24)

Plage DHCP : 192.168.4.1 à 192.168.4.5

Passerelle par défaut : 192.168.4.254