**Pool IP publique**

**Vlan 10 :**

192.40.1.1 - 192.40.1.71 (PC)

**Vlan 20 :**

192.40.2.1 – 192.40.2.8 (serveur)

**Vlan 30 :**

192.40.3.1 – 192.40.3.8 (projecteur)

192.40.3.9 – 192.40.3.18 (pieuvres)

**Vlan 40 :**

192.40.4.1 – 192.40.4.5 (imprimante)