|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Masque de sous réseau | Plage d’adresses | Adresse réseau | Adresse de diffusion |
| 255.255.255.224 /27 | 192.168.0.1 - 192.168.0.30 | 192.168.0.0 | 192.168.1.31 |
| 255.255.255.248 /29 | 192.168.0.33 - 192.168.0.38 | 192.168.0.32 | 192.168.0. 39 |
| 255.255.255.248 /29 | 192.168.0.41 - 192.168.0.46 | 192.168.0.40 | 192.168.0.47 |
| 255.255.255.248 /29 | 192.168.0.49 - 192.168.0.54 | 192.168.0.48 | 192.168.0.55 |
| 255.255.255.248 /29 | 192.168.0.57 - 192.168.0.62 | 192.168.0.56 | 192.168.0.63 |
| 255.255.255.248 /29 | 192.168.0.65 - 192.168.0.70 | 192.168.0.64 | 192.168.0.71 |
| 255.255.255.248 /29 | 192.168.0.73 - 192.168.0.78 | 192.168.0.72 | 192.168.0.79 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 255.255.255.248 /29 | 192.168.0.81 - 192.168.0.86 | 192.168.0.80 | 192.168.0.87 |
| 255.255.255.248 /29 | 192.168.0.89 - 192.168.0.94 | 192.168.0.88 | 192.168.0.95 |
| 255.255.255.252 /30 | 192.168.0.97 - 192.168.0.98 | 192.168.0.96 | 192.168.0.99 |
| 255.255.255.252 /30 | 192.168.0.101 - 192.168.0.102 | 192.168.0.100 | 192.168.0.103 |
| 255.255.255.252 /30 | 192.168.0.105 - 192.168.0.106 | 192.168.0.104 | 192.168.0.107 |