FIGFACTOR

*“Life is like figurines, it’s a piece of art.”*

CEO FIGFACTOR

Une image contenant symbole, Emblème, Police, drapeau

Description générée automatiquement

Sommaire

Table des matières

[Modification Serveur : 1](#_Toc163142392)

[Suppression serveur 1](#_Toc163142393)

[Serveur gardée sur site 1](#_Toc163142394)

[Modification majeure du système : 2](#_Toc163142395)

[Mise en place de VLAN 2](#_Toc163142396)

[Création d’un VLSM 2](#_Toc163142397)

[Coordonnées 3](#_Toc163142399)

# Modification Serveur :

## Suppression serveur

Les anciens serveurs on était supprimer et était composé de la manière suivante :

-dc lyonAD win 2008

-lyon-impression win 2019

-MSG ubuntu 12

-Syslog1

-Syslog2

-Sylog 3

-Syslog 4

-ESX

-SUP

-ESERVENAS

-WSUS win 2003

-ranCID

-VCSA Vcenter :

-serveur antivirus win 2012

-zabix

-asterisk

-impt

-glpi

## Serveur gardée sur site

2 serveurs on était gardée sur le site de Lyon indispensable pour le bon fonctionnement du site

* Un serveur hyperviseur ou est installé 11 serveurs virtuels
* Un serveur AD

# Modification majeure du système :

## Mise en place de VLAN

Une de première modification majeure appliquer sur le système informatique du site a était la création de VLAN pour assurer une sécurité supplémentaire au niveau du système informatique elles sont composé de la manière suivante :

* Vlan 10 : Poste informatique présent sur le site
* Vlan 14 : Serveur du site
* Vlan 11 : Sécurité
* Vlan 12 : imprimante présente sur site

## Création d’un VLSM

Pour assurer la sécurité des différente partie su système informatique du site et pour éviter un trop grand nombre de connexion laissé nous avons crée un VLSM pour chaque VLAN.

## 

# Coordonnées

Une image contenant logo, symbole, Police, Graphique

Description générée automatiquement

Tourcoing Lyon

4 avenue pierre du Pont 4 avenue Jean Moulin

06 66 66 66 66 07 77 77 77 77

[Tourcoing.FigFACTOR@gmail.com](mailto:Tourcoing.FigFACTOR@gmail.com) [Lyon.FigFACTOR@gmail.com](mailto:Lyon.FigFACTOR@gmail.com)